"colorsys" --- Conversions between color systems
************************************************

**Code source :** Lib/colorsys.py

======================================================================

The "colorsys" module defines bidirectional conversions of color
values between colors expressed in the RGB (Red Green Blue) color
space used in computer monitors and three other coordinate systems:
YIQ, HLS (Hue Lightness Saturation) and HSV (Hue Saturation Value).
Coordinates in all of these color spaces are floating-point values.
In the YIQ space, the Y coordinate is between 0 and 1, but the I and Q
coordinates can be positive or negative.  In all other spaces, the
coordinates are all between 0 and 1.

Voir aussi:

  Consultez https://poynton.ca/ColorFAQ.html et
  https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/color-spaces.htm pour
  plus d'informations concernant les espaces colorimétriques.

Le module "colorsys" définit les fonctions suivantes :

colorsys.rgb_to_yiq(r, g, b)

   Convertit la couleur des coordonnées RGB (RVB) vers les coordonnées
   YIQ.

colorsys.yiq_to_rgb(y, i, q)

   Convertit la couleur des coordonnées YIQ vers les coordonnées RGB
   (RVB).

colorsys.rgb_to_hls(r, g, b)

   Convertit la couleur des coordonnées RGB (RVB) vers les coordonnées
   HLS (TSV).

colorsys.hls_to_rgb(h, l, s)

   Convertit la couleur des coordonnées HLS (TSV) vers les coordonnées
   RGB (RVB).

colorsys.rgb_to_hsv(r, g, b)

   Convertit la couleur des coordonnées RGB (RVB) vers les coordonnées
   HSV (TSV).

colorsys.hsv_to_rgb(h, s, v)

   Convertit la couleur des coordonnées HSV (TSV) vers les coordonnées
   RGB (RVB).

Exemple :

   >>> import colorsys
   >>> colorsys.rgb_to_hsv(0.2, 0.4, 0.4)
   (0.5, 0.5, 0.4)
   >>> colorsys.hsv_to_rgb(0.5, 0.5, 0.4)
   (0.2, 0.4, 0.4)
